	芜湖高新技术创业服务中心有限公司修缮项目报价表

	                                                               年     月     日

	报价单位（盖章）
	
	联系人
	
	联系电话
	

	项目名称
	孵化大楼14层-16层专家公寓部分房间出新改造
	工期（天）
	35

	项目特征
	1、孵化大楼14层-16层专家公寓房间因多年高频使用，公寓内设施设备老化、墙面受潮和设备损坏，现需要对部分房间出新改造；

	
	2、14层：1401、1406、1407、1408、1409、1410、1411、1412、1413、1415、1416、1417、1418；

	
	3、15层：1501、1513、1519；

	
	4、16层：1601、1602、1603、1610、1612、1613。

	序号
	项目名称
	项目特征及工作内容
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价
	备注

	1
	护墙板
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                   
2、要求：①出新改造房间内所有原墙纸拆除，靠近卫生间的墙面涂刷防水涂料，高度1.2米，②碳晶板护墙板，厚度8mm，参考品牌：莫干山、千年舟、兔宝宝③规格尺寸：90cm*2.7m，参照1402样板间，请中标单位安装前提供色板供甲方选择④须安装牢固，垃圾及时清运出园区
	m2
	1660
	
	
	

	2
	吸顶灯
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                        2、要求：①原吸顶灯拆除，更换为直径50圆吸顶灯，照度60W，参考品牌：雷士、欧普、飞利浦，参照1402样板间②须安装牢固，垃圾及时清运出园区
	套
	28
	
	
	

	3
	开关面板
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                    2、要求：①原开关面板、插座拆除，更换为同规格开关面板、插座，参考品牌：西门子、公牛、正泰，参照1402样板间②须安装牢固，垃圾及时清运出园区
	个
	420
	
	
	

	4
	顶面出新
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                     2、要求：①顶面乳胶漆出新，窗台乳胶漆出新②施工注意安全，垃圾及时清运出园区
	项
	1
	
	
	

	5
	地砖铺贴
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                      2、要求：①原地毯拆除，衣柜拆除恢复，地面找平，铺设地砖，参考品牌：东鹏、诺贝尔、冠珠②地砖规格尺寸：750mm*1500mm，厚度10mm，参照1402样板间，请中标单位安装前提供色板供甲方选择③须安装牢固，垃圾及时清运出园区
	m2
	90
	
	
	

	6
	强化复合地板铺贴
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                    2、要求：①原地毯拆除，床及桌子搬运恢复，地面找平，铺设强化复合地板，参考品牌：圣象、大自然、世友②地板厚度10mm，请中标单位安装前提供色板供甲方选择③须安装牢固，垃圾及时清运出园区
	m2
	762
	
	
	

	7
	水龙头更换
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                          2、要求：①原孵化大楼14-16层专家公寓房间卫生间水龙头拆除，更换水龙头参考品牌：九牧、科勒、箭牌②水龙头须为铜芯，且为冷热混水龙头，参照1402样板间，请中标单位安装前提供样式供甲方选择③须安装牢固，垃圾及时清运出园区
	个
	22
	
	
	

	8
	镜前灯更换
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                    2、要求：①孵化大楼14-16层专家公寓房间卫生间原镜前灯拆除，②更换为LED镜前灯，参照1402样板间，施工注意安全，垃圾及时清运出园区
	个
	22
	
	
	

	9
	LED筒灯更换
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                    2、要求：①孵化大楼14-16层专家公寓房间原筒灯拆除，②更换为LED筒灯，参考品牌：雷士、欧普、飞利浦，施工注意安全，垃圾及时清运出园区
	套
	53
	
	
	

	10
	集成灯具更换
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                   2、要求：①孵化大楼14-16层专家公寓房间卫生间原集成灯具拆除，②更换为30*30cm集成灯具，施工注意安全，垃圾及时清运出园区
	套
	44
	
	
	

	11
	窗帘更换
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                     2、要求：①孵化大楼14-16层专家公寓房间原窗帘拆除，②更换棉麻材质双层窗帘，一层里纱，一层遮光布帘，采用罗马杆安装，参照1402样板间，请中标单位安装前提供样式供甲方选择③施工注意安全，垃圾及时清运出园区
	项
	1
	
	
	

	12
	花洒更换
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                     2、要求：①孵化大楼14-16层专家公寓房间原损坏花洒拆除，②更换花洒参考品牌：九牧、科勒、箭牌，参照1402样板间，请中标单位安装前提供样式供甲方选择③施工注意安全，垃圾及时清运出园区
	套
	22
	
	
	

	13
	面盆更换
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                    2、要求：①孵化大楼14-16层专家公寓房间原面盆拆除，②更换面盆为陶瓷台上盆，参考尺寸：600×420×180mm，参考品牌：恒洁、科勒、箭牌，参照1402样板间，请中标单位安装前提供样式供甲方选择③施工注意安全，垃圾及时清运出园区
	套
	22
	
	
	

	14
	坐便器更换
（含下水管、三角阀）
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                     2、要求：①孵化大楼14-16层专家公寓房间原坐便器拆除，②更换坐便器参考品牌：九牧、恒洁、箭牌，请中标单位安装前提供样式供甲方选择③施工注意安全，垃圾及时清运出园区
	套
	22
	
	
	

	15
	不锈钢门套更换
	1、位置：孵化大楼14-16层专家公寓房间                     2、要求：①孵化大楼14-16层专家公寓房间卫生间原不锈钢门套和玻璃隔断门套拆除，拆除过程中注意玻璃门和玻璃隔断的成品保护②更换的不锈钢门套为304不锈钢，厚度为国标1.0mm，须安装牢固③施工注意安全，垃圾及时清运出园区
	套
	22
	
	
	

	16
	门锁及铰链更换
	1、位置：孵化大楼14层-16层专家公寓房间               
2、要求：①孵化大楼14层-16层专家公寓房间损坏门锁，更换为电子锁（参照1418房间门锁样式）②所有入户门铰链拆除更换，入户门校正，须安装牢固，垃圾及时清运出园区
	套
	22
	
	
	

	17
	其他事项
	1、位置：孵化大楼14层-16层专家公寓房间  
2、要求：①孵化大楼14层-16层专家公寓房间卫生间热水器清洗，下水管及三角阀更换；②孵化大楼14层-16层专家公寓房间卫生间墙地面瓷砖，台盆、台面出新，深度清洁；③孵化大楼14层-16层专家公寓房间热水器、玻璃隔断深度清洁，④孵化大楼14层-16层专家公寓房间顶原有灯带拆除，更换为暖光LED灯带，参照1402样板间样式⑤垃圾及时清运出园区
	项
	1
	
	
	

	修缮项目造价
	

	备注
	此报价单中综合单价已包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润（税金），请施工单位在填写报价单时根据勘查现场情况综合考虑报价，此后发生费用问题一律不予调整。


